
# 图形化


## 图形化Cenos6设置静态ip




## 图形化Cenos7.2设置静态ip


Cenos7.2配置静态ip

https://blog.csdn.net/qq\_37777208/article/details/82354227





## Cenos7.6




# 命令

## Cenos6




删除多余pci，复制物理地址



修改上面配置好的网卡




修改ip




## Cenos7

参看https://blog.csdn.net/qq\_25992179/article/details/82770300



或者



# 参看

尚硅谷大数据技术之修改为静态ip

(作者：尚硅谷大数据研发部)


官网：[www.atguigu.com](http://www.atguigu.com)

## 3.3 修改为静态ip

1）在终端命令窗口中输入

[root@hadoop101 /]#vim /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

进入如下页面，删除eth0该行；将eth1修改为eth0，同时复制物理ip地址



2）修改IP地址

[root@hadoop101 /]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

需要修改的内容有5项：

IPADDR=192.168.1.101


GATEWAY=192.168.1.2

ONBOOT=yes


BOOTPROTO=static

DNS1=192.168.1.2

（1）修改前




（2）修改后



：wq 保存退出

3）执行

[root@hadoop101 /]# service network restart



4）如果报错，reboot，重启虚拟机。

[root@hadoop101 /]# reboot